논문작성 양식 (용지크기 B5 Size, 182×257) 1단 편집, 총2페이지, 프로그램은 □글 이용요망

↑

27㎜ 위쪽여백(머리말  0㎜)(위, 아래, 양쪽 여백은 반드시 지켜주기 바람)

용지 실제 크기

↓

1행간↕

제목, 가운데, 신명조, 16p, 진하게

매스콘크리트에서 최적의 타설을

1행간↕

영문제목, 가운데 신명조 12p, 진하게

←16㎜→               Study for the Determination of Optimized

양쪽여백                                   Block Size in Mass

발표자 : 이름에 언더라인

1행간↕

이름, 가운데, 중고딕, 10p

김  진  영*     김  만  철**     이  성  신***     김  한

영문이름, 가운데, 신명조,9p

Kim, Jin Young  Kim, Man Chel    Lee, Sung Shin

실  선

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□           □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

영문 ABSTRACT제목, 가운데, 중고딕, 10p

ABSTRACT

This study was performed to verify the effect of axial force due to restrain

영문 ABSTRACT본문, 양쪽혼합, 신명조, 9p

behavior and the average crack spacing of the reinforced concrete flexural.

This study is aimed to investigate the strength variation of fire-wall of the start

damaged reinforced concrete column with polypropylene by non-destructive test. For measuring the

surface hardness of RC columns, surface hardness method, ultra-sonic method and composition

1행간↕

국문 요약 제목 , 가운데, 중고딕, 10p

요  약

이 연구는 최근 고강도 콘크리트의 사용이 증가하면서 이의 안전한 사용을 고려

국문 요약 본문, 양쪽혼합, 신명조, 9p

위해 고강도 콘크리트의 화재성능, 특히 폭렬 저감을 위한 연구가 진행되고 있다.

일반적으로 철근 콘크리트 구조물이 화해를 입어 강도 저하된 경우 대기에서의 냉각

기간에 따라 어느 정도까지는 압축강도를 회복하기 때문에 화해를 입은 콘크리트의 재

사용 여부를 평가하는 기준은 매우 중요하다. 현재 콘크리트의 비파괴 강도의 측정 방법으로는 반발경도법

초음파 속도법, 충격파법, 복합법 등이 사용되고 있고 이 중 반발경도법과 반발경도와 초음파법을  조합한

복합법이 주로 사용되고 있다. 이를 통한 강도 추정은 주로 일본에서 제안된 추정식을 사용하고  있다.

실  선

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□            □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1행간↕

큰제목, 양쪽혼합, 중고딕, 9pt, 진하게

1. 서 론

최근 연구에 의한 연타공법을 적용하여 지하층 공사를 실시하는 경우에 아래

SRC기둥에 RC보를 접합하는 경우가 일반적이다. SRC기둥에 RC보가 접합되는

본문, 양쪽혼합, 신명조, 9p

강축방향 접합부에서 철골기둥과의 간섭을 피할 수 있는 RC보의 주철근을 철골

기둥 옆으로 통과하여 배근하고 철골기둥을 피할 수 없는 경우의 철근은 철골기둥에 용접하는 형태로

배근하여 RC보가 연속보가 될 수 있도록 한다.

1행간↕

중제목, 양쪽혼합, 신명조, 9pt

1.2. 연구배경 및 목적

국내·외에서 최근 활발히 진행되고 있는 복합구조에 대한 연구에서도 기둥

과 보가 모두 SRC구조이거나 철골 보에 RC기둥 혹은 철골 보에 SRC기둥을 접

실  선

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□          □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

회원확인, 소속, 이메일(교신저자의 경우만)

양쪽혼합 신명조, 8p

*정회원, 한국대학교 건축토목공학과 교수, abc@hnu.ac.kr

**정회원, 한국대학교 대학원 석사과정

***정회원, 한국시멘트 재료부 과장

↑

27㎜ 아래쪽 여백(꼬리말 0㎜)

↓

↑

소제목, 양쪽혼합, 신명조, 9pt,  소제목 이후 번호 (1), ①, 가, (가), ㉮ 순

27㎜ 위쪽여백(머리말  0㎜)

←16㎜→                 ↓

양쪽여백 1.2.1. 수화열 해석을 위한 재료적 제원 및 모델링

압축강도 측정을 위해 수행한 비파괴 실험을 통해 표 1의 결과를 얻었으며, 계속된 실험의 결과에

의한 식 2, 복합법에 의한 식 3과 같은 화해 입은 PP섬유 혼입 고강도 콘크리트 강도 추정식을 도출

하였으며 이 추정식에 의한 값을 실험값과  - 중 략 -.

1행간↕

2. 수화열 해석

2. 1 매스콘크리트의 수화열

매스 콘크리트는 타설 후 내부 수화열로 인한 열응력 즉 온도 응력의 영향을 받아 구조체에 균열

이 발생할 수 있다. 따라서 이에 대한 대응책으로는 콘크리트의 단위 시멘트량을 저감 혹은 콘크리트

부어넣기 온도를 낮추거나, 상하부를 분리 타설하는 등

1행간↕

표제목, 가운데,중고딕, 8p

표 1  시멘트 종류별 물성

표내용, 가운데, 신명조, 8p

가는선

종 류	비 중	분말도 cm2/g	응결 시간
			초결	종결
Type A	3.17	3190	5:00	8:40
Type B	3.05	3830	4:50	6:40
Type C	3.20	3800	4:40	6:50

그림, 사진의 원본을 삽입하여 주십시오

그림, 사진의 원본을 삽입하여 주십시오

그림제목, 가운데,중고딕 8p

그림 1 연구결과의 보기                                     그림 2 실험결과

- 중  략 -

감사의 글 제목, 양쪽혼합, 중고딕, 9p,진하게

2. 2 타설온도

타설온도에 따른 단열온도상승 특성을 평가하기 위하여 1종시멘트를 사용한 고강도 콘

크리트의 배합으로 10, 20, 30℃의 타설온도로 시험을 수행하였으며, 타설온도가 낮을수록 다

음과 같이 수화반응이 지연되어

1행간↕

3. 결 론

개발된 수화열 조정 매스 콘크리트를 적용한 경우 구조체 콘크리트의 코어 압축강도, 코

어 압축강도, 코어 인장부착강도 특성 및 온도 이력에 대하여 향상된 실험 결과를 낳고 있으

며 향후 수행되는 모든 실험체의 - 하략

1행간↕

감사의 글

이 논문은 2007년도 ㅇㅇㅇㅇ연구비 지원에 의해 수행되었습니다.

참고문헌 제목, 가운데, 중고딕, 9p

1행간↕

참고문헌

1. 이한국, 김대한, 홍길동, “상부전단벽과 상부기둥으로 구성된 구조의 설계 실무현황 분석,” 한국콘크

리트학회 봄 학술발표회 논문집 제 11권 1호, 2005.

↑

27㎜ 아래쪽 여백(꼬리말 0㎜)

↓